**Меры пожарной безопасности в отопительный сезон**

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ! без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы.**

**СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ! представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.**

**СЛЕДИТЕ! за исправностью всех электробытовых приборов.**

**НЕДОПУСТИМО! оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье,**

**НЕЛЬЗЯ! при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.**

**Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.**

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ! отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом.**

**Не оставляйте детей дома одних!!! когда горит газовая плита,  
топится камин, печь или включены электроприборы.**

**ЗАПРЕЩЕНО! При использовании отопительных приборов пользоваться**

**электропроводкой с поврежденной изоляцией.**

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ! Одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети**

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ! электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.**

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.**

**НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ! для розжига печей бензин, керосин, и другие**

**легковоспламеняющиеся жидкости.**

**СЛЕДИТЕ! за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.**

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.**

**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.**

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.**

**ПОЗАБОТЬТЕСЬ! о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70x50 см).**

*Администрация Замзорского МО*